娄底市中心医院办公设备采购需求
一、项目概况
1.1 本项目为娄底市中心医院采购办公设备。
1.2 采购项目预（概）算
总预算：93600.00元
1.3 采购清单
	品名
	图片
	规格（mm）
	数量
	单位
	单价限价
	金额
	报价

	无轨
密集架
	[image: ]
	800*600*2615
	72
	组
	1300
	93600
	

	[bookmark: _Toc25930]合计
	


无轨密集架详细技术参数
	名称
	部件
	技术参数
	材料规格
	技术标准
	产地厂家
	说明

	架
体
	立柱
	冷轧钢板
	1.5mm
	GB711
	宝武钢铁
	架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。
门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑。ISO9001认证产品。
门板表面平整，设计新颖，亚光喷塑。

	
	挂板
	冷轧钢板
	1.0mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	搁板
	冷轧钢板
	1.0mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	侧板
	冷轧钢板
	0.8mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	顶板
	冷轧钢板
	0.8mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	底盘
	主梁及轮架板
	冷轧钢板
	2.38mm
	GB711
	宝武钢铁
	底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑

	牵引轨道
	轴承
	精密轴承
	HR6204
	GB/T307.3-2005
	洛阳轴承
	每列采用双轴承美观耐用，不生锈；安装规范、坚固。

	
	轨道槽
	冷轧钢板
	2.34mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	传动机构
	转盘
	外塑内钢
	直径320mm
	国标
	宁波
	造型美观大方，手感舒适，可折叠，以避免通道障碍.手柄摇力不大于11.8N。

	
	摇手盘
总成
	
	双向超越离合结构
	
	宁波
	

	
	传动轴
	45#实心钢
	Ø21mm
	GB908-87
	洛阳轴承
	传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到国家标准。中轴传动，灵活轻便。

	
	连接钢管
	热镀锌无缝钢管
	Ø25*3.0mm
	GB908-87
	上钢五厂
	

	
	轴承
	精密轴承
	HR6204
	GB/T307.3-2005
	洛阳轴承
	

	
	链轮
	精制链轮
	ZG45
	GB1135
	上钢五厂
	

	
	链条
	FR420
	Ø8.5，节距12.7，破断力≥1800Kg
	GB1244
	浙江江南
	

	
	滚轮
	HT20-40
	球墨铸铁
	GB9439-1988
	上钢五厂
	

	安全防护装置
	密封
胶条
	气囊式磁性冰箱专用密封胶条
	25*25mm
	--
	宁波
	每的列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。
每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。

	
	防尘板
	冷轧钢板
	0.8mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	防鼠板
	冷轧钢板
	1.2mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	防倒钩
	冷轧钢板
	3.0mm
	GB711
	宝武钢铁
	

	
	锁具
	808锁
	转轴锁
	
	浙江望通/国保
	

	表面处理
	纯水洗
	工业纯水
	电导率≤10μs
	
	
	磷化后工件颜色应为灰色，膜层应结晶致密，连续和均匀。
膜层厚度一般控制为5微米。
表面处理达到如下标准：
①表面光度≥60。；
②硬度≥0.4；
③冲击力：65kg/cm²
④塑膜厚度：50-70цm。
⑤附着力：0级，
⑥耐腐蚀：5%盐雾试验48小时无涂膜脱落现象

	
	磷化
	磷化剂
	ZN2锌系磷化剂45℃热磷化
	Q/SYR02.01
	
	

	
	高压静电喷塑粉末
	热固性粉末
	环氧聚酯
	GB1720
	
	

	紧固件
	安装五金件
	钢制镀锌
	--
	Q234A
	
	安装坚固、可靠。美观大方，永不生锈。




二、产品要求：
2.1 技术要求：
所有货物需是全新的、包装完好的货物，严格按清单图片款式、尺寸送货，表面无划伤、无碰撞各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。中标后若对产品有疑问可要求提供该项目相关带有CMA&CNAS资质的冷轧钢板，塑粉等原材料及无轨密集架成品检测报告原件。
所售货物必须满足采购文件要求，包括产品规格、型号、颜色、式样、材质等，确保所售产品质量保证。
2.2 商务要求
交付时间：在接到甲方通知后3天内完成交货并安装验收。
交付地点：采购人指定地点。
付款方式：采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。
三、需提供的证明材料清单
供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：
3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目；
3.2 投标人身份证复印件；
3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。
3.4 售后服务承诺函；
3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）
3.6 其他招标文件要求的资料。
3.7 所有资料均密封盖章：
四、产品运输、安全保险及保管
4.1供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于生产、搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由供应商承担。供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。
4.2 产品验收：项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、保养说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。采购人按照采购文件、采购合同等载明的质量、服务等有关条款依法组织履约验收。
4.3 项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。
4.4 产品验收及标准：按国家标准、行业规范以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件承诺与本合同约定标准进行验收。
五、售后服务要求：
1、所售家具质保期一年起具体时间以供应商报价材料售后时间为准，自验收合格之日起算。在质保期内，如产品出现任何质量问题，供应商无条件提供免费上门服务。要求供应商 7*24小时电话响应及技术咨询，在接到维修需求后4小时内上门服务。保证故障问题在48小时内解决完毕。
六、其他要求：
6.1 供应商处理货物的产品包装，并负责对包装品的回收。
6.2 供应商在完成家货物验收并移交给采购人之前，负责看护、保管和清洁已安装完成的家具。
6.3 本项目不统一组织现场勘察，供应商在投标前，如需现场勘察一切费用自理，踏勘期间发生的意外自负。提供本项目平面布局图和效果图，采购人确认满意后方可参与投标。
6.4 所有货物选用材料及做法均必须符合本项目技术要求，严格按国家有关现行标准、规范、规程处理。
[bookmark: _GoBack]七、采购方式
医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。


[bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc10730][bookmark: _Toc431038913][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc417029069][bookmark: _Toc415131981]密集架技术方案
一、密集架的组成：
　　1、档案架严格采用优质冷轧板，使用先进的数控机械设备锻压成型，表面喷涂是采用全自动九工位喷塑流水线环保型环氧聚脂静电粉末喷塑制成，有底盘系列、传动系统，安全防护装置，制动装置，防尘密封系统立柱、侧板、搁板、门板、摇臂，标准件全部采用镀锌件。
2、边列与中间列均可双面使用，边列可两头固定中间摇动也可中间固定两边分摇，摇臂采用盘式及多种式样，档案柜的上顶有防尘板，列与列之间装有磁性橡胶密封条起到缓冲作用，具有防火，防尘，防潮，防鼠，防盗功能。

二、底盘系统
　　底盘冷轧钢板冲压成型，采用高强度桥梁插接组合结构，加配焊加强型整体轮架，强度牢靠，且便于运输，安装，调试。
三、传动系统：
　　传动系统由：摇把、链条、传动轴承、行走轮组成，采用立式调心轴承，传动轴使用无缝钢管，双驱动双方向传动，行走轮采用铸铁强度可靠耐久，结构紧凑，变速机构使用破断力为摩托车链条，并增加了三级变速固定盘，配以齿轮自动离合方向盘，使密集架移动轻捷、灵活，消除了列端性不同步现象。设立防倾机构，使密集架在任何情况下不会倾倒伤人或损坏设施。
四、安全防护装置：
　　安全防护装置包括密封装置、防倾倒装置、限位装置、制动装置。
1、密封装置安装架体的两端与两架体之间接触而上以缓冲架体碰撞减低架体聚合时发出的响声且有防尘、防火、防潮、防鼠功能。
2、防倾倒装置在每列密集架的底盘上安装钢板安全钩，并与轨道相连，防止架体倾倒，达到安全可靠。
　　3、制动装置：制动装置安装于每列密集架的侧端，侧板的中部它可使密集架不被他人移动，有效地保证查阅人员的安全。
五、立架部件
　　立架部分由立柱、搁板、挂板、书档组成。
　　特点：承载大、强度好，且整体稳定，牢固，可靠。
六、侧板、立架、顶板组合方式
　　侧板采用冷轧钢板，每列侧板上装有两块录框，便于装捅档案目录，使用镀锌螺丝，把立柱，顶板，侧板紧密相连。
七、密集架工艺标准
    密集架为框架结构，主要由轨道、底盘、传动机构、架体（包括立柱、搁板支撑板、搁板、顶板、侧护板）等等（部）件组成。列与列之间装有特种抗老化PVC磁封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。各列移开后可单独制动。底须有防鼠、防倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防火、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
八、装配
　　1、每列组装后，上中下护板的对缝外间隙不大于1.5mm
　　2、传动机构应转动灵活，平衡，不得有失灵现象
3、各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。
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