娄底市中心医院生活用品采购需求
一、项目概况
1.1 采购范围：
	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单位
	单价限价
	金额（元）

	1
	电开水器全套
	参数：不锈钢材质，型号：HH-60，额定电压：220V,额定输入功率3KW，额定频率：50HZ,产水量：40L/h,包含底座，底座边岩按我院要求加高与出水孔改造，确保满足各科室实际使用需求，质保一年。
	4
	台
	1800
	7200

	2
	防冻手套
	参数：四季通用，防液氮，头层牛皮材质双层加绒。
	2
	双
	35
	70

	3
	冷库防寒服
	参数：涤棉帆布面料，加厚边体戴帽防寒防风，顺滑拉链、双面反光条保护，夜间高亮，松紧袖口，内含胸袋。
	2
	套
	300
	600

	4
	护目镜
	参数：独立包装，防起雾、抗冲击、贴合面部、防风防沙、可水洗、弹力头带、无异味、不变形。
	2
	副
	25
	50

	5
	奶嘴
	参数：现用品牌：爱得利，独立包装，奶嘴必须硅胶材质，奶嘴大小规格能与我院使用科室奶瓶相匹配使用。
	480
	个
	7.5
	3600

	6
	中高端饮水机
	参数：现用品牌：美的
参数要求：大容量冷热供水、高效过滤净化、防烫伤安全设计及商务典雅外观，长310MM宽305MM高1000MM，制冷制热，按我院使用科室样品需求供货。
	6
	台
	850
	5100

	7
	新增工作人员工具一批
	参数：请按我院使用部门工作人员现用质量要求供货（内含：十字螺丝刀大中小三个规格各6套	、12寸扳手4把、
大中小三个规格各	一字螺丝刀6套、	300管钳3把、试电笔6只、450管钳3把、老虎钳6把、梅花扳手2套、尖嘴钳6把、套筒扳手	2套、斜口钳	6把、内六角扳手6套、8寸扳手	8把、开口呆扳手2套、	12寸泵钳	6把、钢锯(配锯条)	1把、电工小锤子	6个、羊角撬棍(20*1200)2根、	卷尺6把、	钳形万用表	1个带锁美工刀 6把、配刀片6盒、	强光手电筒2个、工具包6个、充电电锤 (配钻头)	1个、	2.5平方线盘子(内含50米线）	1套、	充电手电钻(配螺丝钻头)1个、	充电角磨机(配磨片)	1个、1KG锤子	2把、	无刷冲击扳手1把、2米木质人字梯1把、2.5米木质人字梯1把、加厚6米铝合金伸缩梯1把)
	1
	批
	9000
	9000

	8
	坐便凳
	参数：尺寸长360*宽340*高400，脚方50*50，采用优质杂木，凳面采用16MM松木拼板，所有连接部位均采用榫卯结构。
	100
	条
	50
	5000

	9
	不锈钢通用锁
	参数：一把钥匙能通开整批锁芯、防水防盗防撬，搞液压剪、高品质钢锁，镀锌不易生锈、锁梁直径6.5mm,40mm长梁，每把锁配备一把钥匙。
	100
	把
	20
	2000

	10
	撑衣竿
	参数：双U型小卡头，贴心挂钩设计收纳方便，规格尺寸：156.5CM*7CM
	50
	根
	6
	300

	11
	免打孔两用拖把钩
	参数：枪灰色、免打孔、不锈钢加厚材质、防生锈、滚轮设计不易滑落易夹取、轻松收纳壁挂双拖把架、承重力强，牢固不易掉落，规格：总宽80*高65mm
	60
	个
	20
	1200

	12
	两分类垃圾桶（60L)
	参数：整理规格：双桶分体结构，尺寸580*420*520mm,左侧桶体：灰色，标识不可回收，配对应回收标识，右侧桶体：蓝色，标识可回收物，配循环回收标识；桶盖、底座、脚踏都为黑色，材质要求：全新高密度HDPE塑料，抗冲击，耐摔耐酸碱，不易开裂；桶身一体注塑成型，无明显毛刺；脚踏机械结构牢固，反复踩踏不易断裂。结构特点：双内桶独立，方便分别倾倒垃圾；脚踏杠杆式开盖，手不接触桶盖；桶盖密封，减少异味扩散；底座加厚加固，放置平稳。

	100
	组
	80
	8000

	13
	加厚塑料凳子
	参数：加厚塑料凳子；全新PP熟胶材质，一体注塑成型；带加强筋，凳脚防滑脚垫；可堆叠收纳，可承重300斤，无毛刺无异味；适用于办公、会议、室内场所，尺寸48CM高。
	200
	条
	25
	5000

	14
	床垫
	参数：医用二折椰棕床垫；3E环保椰棕高密度棉复合芯；军绿色防水PVC外套，拉链可拆洗；二折分段结构适配医用病床；厚度4cm，尺寸1900×900mm；透气耐压不易变形；独立包装，供货商提供样品和产品合格证优先。
	50
	张
	150
	7500

	15
	门塞
	参数：透明，楔形橡胶门挡门楔；尺寸9.5×4.0×2.8cm；适配门缝0.4‑2.6cm；PVC橡胶材质，表面防滑纹路，抗压耐磨不易断裂；用于阻挡门扇，防止门自动闭合；独立包装，供货商提供样品和产品合格证优先。
	60
	个
	8
	480

	16
	老年机
	参数：确保正品，全新机、4G全网通、内存128G,请供应商按我院各部门实际需求分批送货到相关科室，有质量问题接我院通知24小时内维修到位，质保半年。
	5
	台
	350
	1750

	17
	大小便木提篮
	参数：实木手提收纳提盒；敞口无盖，带一体式实木手提架；无毛刺、无开裂、完整红棕烤漆，边角打磨光滑；板材拼接牢固，提手连接处加固；参考尺寸42×27.5×38cm；漆面耐磨不易脱落；用于大小便收纳搬运；供货商提供样品和产品合格证优先。
	10
	个
	50
	500

	18
	小蜜蜂
	[bookmark: OLE_LINK1]参数：现用品牌：爱课，MR2500便携式扩音器；12W输出功率，带防啸叫；内置充电锂电池，续航≥8小时；支持U盘、TF卡播放、录音、FM收音；配头戴有线麦克风、背带、充电线；ABS外壳，可肩背腰间佩戴；原装全新，半年质保，供货商提供样品和产品合格证优先。
	1
	台
	300
	300

	19
	F型扳手
	参数：防爆F型扳手；铝青铜材质，锻造工艺；无火花防爆；手柄防滑滚花处理；规格400mm；适用于易燃易爆作业场所；供货商提供样品和产品合格证及防爆检测资料者优先。
	2
	个
	150
	300

	20
	标识卡槽
	参数：亚克力磁吸标签卡套；加厚高透亚克力材质，圆角处理；背部附强力粘贴胶，顶部开口带取纸缺口，便于更换标签；适配内径4X8CM横版标签；用于货架物资标识；独立包装，供货商提供样品和产品合格证优先。
	3600
	个
	3.5
	12600

	21
	取杯器
	参数：壁挂纸杯取杯器；白色ABS材质，上部透明可视仓；免打孔背胶壁挂安装；顶部翻盖装杯，底部自动单只出杯；防尘防潮，存放一次性纸杯；配套背胶；独立包装，必须取杯顺畅，不易卡杯。
	20
	个
	35
	700

	22
	防水雨布
	参数：加厚防晒防雨，按我院实际需求裁剪送货。
	200
	平方米
	3.6
	720

	23
	防汛吸水膨胀防水袋
	参数：尺寸：40*60CM,免装沙，抗重压，承重力强,快速吸水后重量达到18KG左右，按我院实际需求摆放。
	162
	个
	17.8
	2883.6

	24
	免打孔擦手纸巾盒
	参数：颜色：白色，可免打孔和打孔两种安装方式，根据我院实际需求分批送货到各使用部门并安装到位，如有脱落现象，在采购方通知2小时内解决好，质保半年。
	20
	个
	45
	900

	25
	去胶剂
	参数：容量：≥450ml，去胶效果好
	72
	瓶
	18
	1296

	26
	多用带线电插板
	参数：现用品牌：公牛、子弹头，多用带线电插板，规格：带过载保护，线长2.8米，十个五孔插位带总开关
	120
	块
	50
	6000

	27
	电吹风
	参数：额定电压：220V-50Hz,额定功率：1600-1800W,档位：4档，支持冷、热、恒温，耐高温阻燃器，防烫、手柄防滑设计，独立彩盒包装、内含说明书、合格证，
	20
	台
	68
	1360

	28
	排钩
	参数：435mm*32mm,6勾，加厚铝合金材质，结实耐用，自带螺丝螺帽，承重12斤。
	100
	个
	20
	2000

	29
	扎带
	参数：白色、每包100根，规格：国标8*450mm,耐老化，自锁紧固、拉力强、防滑不易断
	30
	包
	12
	360

	30
	链条锁
	参数：链条锁长100cm，包皮、抗剪不锈钢材质
	150
	把
	30
	4500

	31
	收纳箱
	参数：带盖，不易碎材质，规格尺寸41*29*23CM，按我院需求颜色供货。
	100
	个
	28
	2800

	32
	气球
	参数：乳胶气球；加厚款，不易爆裂；色彩均匀，气密性好，可吹气使用，100个一袋。
	2
	包
	15
	30

	33
	卷哨
	参数：塑料材质，多色混装，带彩色可伸展卷曲吹头。
	400
	个
	2
	800

	34
	合计：
	
	
	
	
	94899.6


1.2 预算金额：元，按照使用科室实际需求数量供货，按实结算。
1.3 交货要求：投标人承诺按招标人要求送货，在收到招标人通知后2天内送货到位，安装、调试后交付使用科室，如逾期无法供货采购方有权终止合同。
1.4 交付地点：招标人指定地点。
1.5 质保期：以上所有货物质保期1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期从取得验收合格之日起计算。
1.7 投标人须提供原厂正品，不得供应贴牌或仿制产品，所有货物均须具备出厂合格证及相应质检报告。供货期间若招标人因使用需求调整采购型号，投标人须无条件配合更换并保证及时供应。
二、供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：
3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目
3.2 投标人身份证复印件；
3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。
3.4 售后服务承诺函；
3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）
3.6 其他招标文件要求的资料。
3.7 所有资料均密封盖章：
三、付款方式：
[bookmark: _GoBack]采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。
四、采购方式
医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
