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一、该项目为娄底医院各科室污间的紫外线杀菌灯安装，包工包料，数量100套。
二、紫外线灯管功率为30W、长度为90CM，级别为医用。配套30W的灯架，配置镇流器。灯架用金属吊索固定、吊索外套用16MM的PVC塑料管。
须安装时控开关，电子式、带LCD显示屏、支持定时。1.5平方护套铜线。
三、投标单位负责整个施工过程中的安全责任。 
四、投标文件需提供详细的价格清单。 
五、施工前后要和甲方负责人沟通，已知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
六、施工周期：签订合同后，在10天内完成。
七、验收标准：安装处理完毕后，标准符合行业要求。
八、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。
十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。
十一、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
十二、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单。投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
十三、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。
十四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。



