娄底市中心医院生活用品采购需求
一、项目概况
1.1 采购范围：
	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单位
	单价限价
	金额（元）

	1
	保险柜
	参数要求：新国标认证、规格：高80宽47深41（CM)材质：全钢冷轧钢板，静电喷塑防锈；门板加厚，实心加粗锁栓，三面联动防撬锁具、执行标准：新国标 GB 10409-2019 防盗保险柜、半导体指纹+电子密码+两把应急钥匙（三合一），新国标标准：门板10个厚的钢板，外围5个厚的钢板。送货到使用科室，质保一年。
	2
	台
	2700
	5400

	2
	录音电话机
	功能要求：一组不限时主人留言录音/播放，一组不限时家庭留言录音/播放，来电留言，通话录音+现场录音（TF卡空间有关），不限时本机或分机通话录音（需插入TF卡）、内置普通铃声和多种音乐铃声（需插入TF卡）、所有录音可以在电脑上使用并长期保存，本机MP3格式文件音乐播放，且可以按序号选曲，预拨号、摘机、来电背光，来/去电查询、闹钟功能、FSK/DTMF来电双制式兼容,防雷、抗电磁干扰、本地码、出局码可设、公历、星期、时间同屏显示，质保一年。
	4
	台
	300
	1200

	3
	平板拖车
	参数要求：
车板材质：热轧钢板
尺寸：90cm×60cm
载重：最大承重1000斤
轮子：静音轮
扶手：可拆卸，不可折叠
离地高约15cm，扶手高约70cm
	1
	台
	420
	420

	4
	洗衣机进水管
	参数要求：全自动波轮、滚筒洗衣机通用，适配市面主流品牌洗衣机进水口，管体柔韧，可弯曲、耐老化、耐高低温、密封性能优异。
	1
	根
	40
	40

	5
	吸顶扇
	现用品牌：美的，吸顶扇16寸（400mm），AC220V/50Hz，纯铜滚珠轴承电机，360°自动摇头，三档调速，加厚金属底座，3片扇叶，整机白色喷塑，带3C认证，配套调速器及安装配件。
	8
	台
	248
	1984

	6
	台式电脑主机移动托架
	参数要求：加厚钢材，即踩即停万向轮主机托架、可伸缩调节，承重力强、便于主机散热，承重100斤。
	120
	个
	55
	6600

	7
	可打孔（免打孔）上墙置物架
	参数要求：尺寸：长50CM*宽18CM*高5CM,优质碳钢材质，可打孔也可免打孔上墙，护栏加固。
	14
	个
	60
	840

	8
	铅衣架
	立式不锈钢铅衣架，加厚不锈钢方管焊接，落地稳固，承重≥40kg；用于悬挂X射线铅防护服，防止铅衣折叠损伤防护层，表面抛光防锈。
	4
	个
	250
	1000

	9
	带轮置物架
	三层碳钢移动收纳推车，黑色，加粗碳钢圆管，加厚密网层板，带一体式把手、4个静音万向轮（2个带刹车），黑色防锈喷塑，层承重≥10kg
	5
	个
	200
	1000

	10
	手推推车
	参数要求：尺寸：60*90CM,折叠平板手推车，加厚工程塑料面板，黑色喷塑钢管折叠把手，4个静音耐磨万向轮，额定载重≥150kg，可折叠收纳，便于物资搬运。
	1
	台
	300
	300

	11
	窗口对讲机
	参数要求：5W大功率，音质效果清晰洪亮、无嘯叫、降噪强，按我院实际需求分批送货到指定地点、包安装。
	2
	台
	400
	800

	12
	定制穿衣镜
	参数要求：按我院使用部门实地需求现场量尺定做并安装到指定位置。
	12
	面
	180
	2160

	13
	挂钟
	参数要求：现用品牌：霸王，圆形木纹石英挂钟，16英寸（直径约40cm），白色表盘黑色大数字刻度，静音石英机芯，5号电池供电，PC防刮表镜，仿木纹外框，背面带悬挂孔。
	12
	口
	160
	1920

	14
	小型保管箱
	参数要求：现用品牌：威盾斯，朗威电子保管箱，尺寸250×380×250mm，重13kg；低碳合金钢箱体，电子密码+应急钥匙双重开锁，带错码锁定、低电量提示，预留固定孔，内配可拆卸隔板，古铜色外观，整机质保1年。
	5
	台
	950
	4750

	15
	大号整理箱
	参数要求：容量：约80L
外尺寸约：60.5×44.5×37cm
材质：加厚PP塑料
特点：带滚轮，带盖，带卡扣提手，具体颜色请按我院各科需求颜色供货。
	60
	个
	65
	3900

	16
	收纳筐
	参数要求：按我院使用科室实地需求现量定做，统一透明白色。
	60
	个
	35
	2100

	17
	皮包沙发凳
	参数要求：软体长条软包凳，规格120×40×40cm，PU防水耐磨外皮，内置高密度回弹海绵，底部实木底板防滑垫，全圆角防撞设计，颜色按我院使用科室需求供货。
	8
	组
	130
	1040

	18
	保温箱
	参数要求：容量：13L,便携式保温冷藏箱，外尺寸33×27.5×25.5cm，内尺寸29×23×21cm；外壳PP、内胆食品级PE，PU发泡隔热层，36H长效保冷；带手提把手、卡扣密封，配套冰袋8个，无异味，耐摔便携。
	80
	个
	87.5
	7000

	19
	小蜜蜂扩音器
	参数要求：便携式教学扩音器，索爱第六代升级款，5W功率，Type-C快充接口，DSP数字防啸叫；带LED数码屏，支持时间显示、MP3播放、FM收音；配头戴有线麦克风、便携挂带，内置充电锂电池，
	2
	台
	150
	300

	20
	免打孔两用拖把钩
	参数：枪灰色、免打孔、不锈钢加厚材质、防生锈、滚轮设计不易滑落易夹取、轻松收纳壁挂双拖把架、承重力强，牢固不易掉落，规格：总宽80*高65mm。
	60
	个
	20
	1200

	21
	活性炭
	500g/包、能有效吸附甲醛、2个月内能反复使用，供货商需在接到我院总务科通知后分批分量按我院实际需求一一摆放到位。
	500
	包
	15
	7500

	22
	两分类垃圾桶（60L)
	参数：整理规格：双桶分体结构，尺寸580*420*520mm,左侧桶体：灰色，标识不可回收，配对应回收标识，右侧桶体：蓝色，标识可回收物，配循环回收标识；桶盖、底座、脚踏都为黑色，材质要求：全新高密度HDPE塑料，抗冲击，耐摔耐酸碱，不易开裂；桶身一体注塑成型，无明显毛刺；脚踏机械结构牢固，反复踩踏不易断裂。结构特点：双内桶独立，方便分别倾倒垃圾；脚踏杠杆式开盖，手不接触桶盖；桶盖密封，减少异味扩散；底座加厚加固，放置平稳。

	100
	组
	80
	8000

	23
	加厚塑料凳子
	参数：加厚塑料凳子；全新PP熟胶材质，一体注塑成型；带加强筋，凳脚防滑脚垫；可堆叠收纳，可承重300斤，无毛刺无异味；适用于办公、会议、室内场所，尺寸48CM高。
	150
	条
	25
	3750

	24
	卷哨
	参数：塑料材质，多色混装，带彩色可伸展卷曲吹头。
	100
	个
	2.5
	250

	25
	门塞
	参数：透明，楔形橡胶门挡门楔；尺寸9.5×4.0×2.8cm；适配门缝0.4‑2.6cm；PVC橡胶材质，表面防滑纹路，抗压耐磨不易断裂；用于阻挡门扇，防止门自动闭合；独立包装，供货商提供样品和产品合格证优先。
	50
	个
	8
	400

	26
	老年机
	确保正品，全新机、4G全网通、内存128G,请供应商按我院各部门实际需求分批送货到相关科室，有质量问题接我院通知24小时内维修到位，质保半年。
	10
	台
	380
	3800

	27
	大小便木提篮
	参数：实木手提收纳提盒；敞口无盖，带一体式实木手提架；无毛刺、无开裂、完整红棕烤漆，边角打磨光滑；板材拼接牢固，提手连接处加固；参考尺寸42×27.5×38cm；漆面耐磨不易脱落；用于大小便收纳搬运；供货商提供样品和产品合格证优先。
	14
	个
	50
	700

	28
	免打孔擦手纸巾盒
	颜色：白色，可免打孔和打孔两种安装方式，根据我院实际需求分批送货到各使用部门并安装到位，如有脱落现象，在采购方通知2小时内解决好，质保半年。
	120
	个
	45
	5400

	29
	去胶剂
	容量：≥450ml，去胶效果好
	72
	瓶
	18
	1296

	30
	多用带线电插板
	现用品牌：公牛、子弹头，多用带线电插板，规格：带过载保护，线长2.8米，十个五孔插位带总开关
	120
	块
	50
	6000

	31
	电吹风
	额定电压：220V-50Hz,额定功率：1600-1800W,档位：4档，支持冷、热、恒温，耐高温阻燃器，防烫、手柄防滑设计，独立彩盒包装、内含说明书、合格证，质保一年。
	31
	台
	68
	2108

	32
	排钩
	435mm*32mm,6钩，加厚304不锈钢材质，结实耐用，自带螺丝螺帽，承重12斤。
	200
	个
	20
	4000

	33
	扎带
	白色、每包100根，规格：国标8*450mm,耐老化，自锁紧固、拉力强、防滑不易断
	100
	包
	12
	1200

	34
	密码链条锁
	参数要求：5位数字密码钢缆锁，加粗钢丝绳带黑色PVC防护套，密码可重置，长度约120cm，方便且防盗效果佳。
	50
	把
	44
	2200

	35
	带盖生活垃圾桶（小）
	脚踏开盖款，带内胆，颜色：蓝、绿。环保、干净、无味、耐用。
	13
	个
	38
	494

	36
	收纳箱
	带盖，不易碎材质，规格尺寸41*29*23CM，按我院需求颜色供货。
	100
	个
	28
	2800

	37
	温湿度计
	产品尺寸：130X126X28mm，温度范围：-30至50度，湿度范围：20-100%RH,可悬挂可立放款，材质：ABS+金属铝圈+玻璃，银色
	48
	个
	48
	2304

	38
	合计：
	
	
	
	
	96156


1.2 预算金额：96156元，按照使用科室实际需求数量供货，按实结算。
1.3 交货要求：投标人承诺按招标人要求送货，在收到招标人通知后2天内送货到位，安装、调试后交付使用科室，如逾期无法供货采购方有权终止合同。
1.4 交付地点：招标人指定地点。
1.5 质保期：以上所有货物质保期为1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期从取得验收合格之日起计算。
[bookmark: _GoBack]1.6投标人须提供原厂正品，不得供应贴牌或仿制产品，所有货物均须具备出厂合格证及相应质检报告。供货期间若招标人因使用需求调整采购型号，投标人须无条件配合更换并保证及时供应。
二、供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：
3.1 营业执照，营业执照营业范围必须包含经营此项目
3.2 投标人身份证复印件；
3.3 如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证复印件。
3.4 售后服务承诺函；
3.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”网址查询记录证明）
3.6 其他招标文件要求的资料。
3.7 所有资料均密封盖章：
三、付款方式：
采购人通过银行转账方式向供应商指定银行账户支付款项：采购人在全部货物验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，采购人在全部货物质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给供应商。
四、采购方式
医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
