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娄底市中心医院



采购文件












项目名称：娄底市中心医院年度（1年）消防器材采购项目
（医院公开挂网）

二〇二六年十月

第一章 投标邀请
娄底市中心医院年度（1年）消防器材采购项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：娄底市中心医院年度（1年）消防器材采购项目
2、 采购方式
1、 医院公开挂网，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序，综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
三、投标人资格要求
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；
2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；
投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；
四、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知
2、开标地点;娄底市中心医院
五、采购人地址和联系方法：
1、采购人名称：娄底市中心医院
2、联系人及联系方式：张思远 15115875288
3、采购人地址：娄底市长青中街51号
六、投标须知
1、否决投标的情形：
1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；
1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.4、投标人未按照要求出席开标会的；
1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；
1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。
1.7、技术参数负偏离大于等于1条的。
2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：
2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；
2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。










第二章采购需求
一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目
	序号
	配件名称
	服务期限
	预算总价（万元）

	1
	娄底市中心医院年度（1年）消防器材
	一年
	27.6723



2、服务时间：项目供货期限为一年，按实结算。
3、服务地点：娄底市中心医院。
二、项目内容及要求
1、交货要求：投标人承诺按招标人要求分期分批送货，在收到招标人通知后2天内送货到位；紧急应急物资在收到通知后3小时内送货到位，否则视为违约，招标人有权随时终止合同。
2、质保期：所有货物质保期1年，若国家、厂商、行业有更优标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期从取得验收合格证明之日起计算。
3、投标人须提供原厂正品，不得供应贴牌或仿制产品，所有货物均须具备出厂合格证，供货时按需提供。必须与医院现用品牌能匹配使用。
[bookmark: _GoBack]4、报名期间供应商可来医院使用部门进行现场勘察，（包括但不限于规格型号、尺寸等）（杨斯13875424543 ）。
5、投标人具备履行合同所必需的仓储、运输、配送能力；
6、投标人具备完善的售后服务机制，能提供产品质量承诺及快速退换货服务；供应商须提供销售与售后服务承诺函。
7、预估采购目录见下表，数量仅供参考，具体结算时数量按实结算
	序号
	名称
	规格型号
	现用品牌
	单位
	数量
	预算单价
	金额
	备注

	1
	左向指示牌(用于急诊医技楼）
	DC36V
	卓而信
	个
	50
	25.2
	1260
	

	2
	右向指示牌(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	个
	50
	25.2
	1260
	

	3
	安全出口(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	个
	50
	25.2
	1260
	

	4
	应急灯(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	个
	50
	25.2
	1260
	

	5
	左向指示牌(用于BCD区）
	220V
	
	个
	50
	27
	1350
	

	6
	右向指示牌(用于BCD区）
	220V
	
	个
	50
	27
	1350
	

	7
	安全出口(用于BCD区）
	220V
	
	个
	50
	27
	1350
	

	8
	应急灯(用于急诊医技楼）
	220V/20w(应急单管荧光灯）
	卓而信
	个
	50
	49.5
	2475
	

	9
	楼层指示灯(用于急诊医技楼）
	36V
	
	个
	40
	31.5
	1260
	

	10
	楼层指示灯(用于ABCD区）
	220V
	
	个
	20
	31.5
	630
	

	11
	手提式二氧化碳灭火器
	3kg
	天广、淮海、江荆
	具
	20
	202.5
	4050
	

	12
	手提式干粉灭火器
	6kg
	
	具
	200
	75.6
	15120
	

	13
	自救呼吸器
	TZL30
	友安、倍安
	个
	300
	27
	8100
	

	14
	输入模块
	GST-LD-8300B
	海湾
	个
	50
	49.5
	2475
	

	15
	输入/输出模块
	GST-LD-8301A
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	16
	手动火灾报警按钮
	J-SAM-GST9122B
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	17
	火灾声光警报器
	GST-HX-240B
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	18
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123B
	
	个
	50
	52.2
	2610
	

	19
	消防电话分机
	TS-GSTN601
	
	个
	5
	56.7
	283.5
	

	20
	感烟火灾探测器
	含底座
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	21
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	20
	49.5
	990
	

	22
	感烟火灾探测器
	含底座
	蓝天
	个
	20
	49.5
	990
	

	23
	输入模块
	RM5Ei
	
	个
	20
	52.2
	1044
	

	24
	输入输出模块
	RM5Ei
	
	个
	20
	52.2
	1044
	

	25
	输出模块
	RM5Ei
	
	个
	20
	52.2
	1044
	

	26
	手动火灾报警按钮
	J-SAP-502
	
	个
	20
	54
	1080
	

	27
	火灾声光警报器
	SM5Ei
	
	个
	20
	45
	900
	

	28
	消火栓按钮
	J-SAP-501X
	
	个
	20
	49.5
	990
	

	29
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	20
	45
	900
	

	30
	消防电话分机
	HY5716B
	北京恒业
	个
	5
	103.5
	517.5
	

	31
	感烟火灾探测器
	含底座
	泰和安（用于急诊医技楼）
	个
	50
	45
	2250
	

	32
	输入模块
	TX3201
	
	个
	50
	45
	2250
	

	33
	输入/输出模块
	TX3211
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	34
	火灾声光警报器
	TX3307A
	
	个
	50
	49.5
	2475
	

	35
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	50
	50.4
	2520
	

	36
	消防电话分机
	TN3100
	
	个
	5
	79.2
	396
	

	37
	手动火灾报警按钮
	J-SJP-M-TX3142
	
	个
	5
	45
	225
	

	38
	消火栓按钮
	TX3153
	
	个
	5
	58.5
	292.5
	

	39
	消火栓门锁
	室内消火栓门
	按压式
	个
	50
	10.8
	540
	

	40
	防火门门锁加拉手
	长14.5CM
	
	个
	50
	40.5
	2025
	

	41
	防火门门锁加拉手
	长20CM
	
	个
	50
	45
	2250
	

	42
	软管卷盘
	20米自救卷盘
	平安、国泰、天泉
	个
	50
	85.5
	4275
	

	43
	消防水带
	16-65-20+扣
	平安、国泰、润源
	个
	50
	211.5
	10575
	

	44
	消防水带内扣式水带接口
	65(加厚）
	平安、国泰、润源
	个
	50
	21.6
	1080
	

	45
	百叶送风口A、E、B区
	按现场实践测量尺寸
	
	个
	10
	256.5
	2565
	

	46
	末端试水压力表
	表盘直径100mm
	
	个
	10
	36
	360
	

	47
	闭门器1
	大号
	坚朗、杜邦、川盈
	个
	50
	76.5
	3825
	

	48
	闭门器2
	小号
	坚朗、杜邦、川盈
	个
	50
	61.2
	3060
	

	49
	呼吸器箱
	4个装带可视窗
	佳睿、国泰、永博
	个
	30
	94.5
	2835
	

	50
	灭火器箱（8公斤*2个）
	304不锈钢0.6厚（内置月度检查卡口袋15*10CM）
	佳睿、国泰、永博
	个
	30
	211.5
	6345
	

	51
	蓄电池（用于应急照明和疏散指示、气体灭火系统控制器）
	12V33AH
	劲博、赛特
	个
	10
	265.5
	2655
	

	52
	
	12V55AH
	
	个
	10
	418.5
	4185
	

	53
	
	12V24AH
	
	个
	10
	238.5
	2385
	

	54
	
	W-15-36（磷酸铁锂）
	沃博源
	个
	10
	616.5
	6165
	

	55
	左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	220V嵌入式（内径长35厘米，宽内径长13厘米，外径长39.5厘米，宽外径长16.5厘米）
	凯雷德
	个
	30
	45
	1350
	

	56
	右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	30
	45
	1350
	

	57
	安全出口(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	30
	45
	1350
	

	58
	双向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	30
	49.5
	1485
	

	59
	楼层指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	220V明装（嵌入式外面长43厘米，宽18厘米，里面长38厘米，宽14厘米）
	
	个
	30
	49.5
	1485
	

	60
	左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	20
	45
	900
	

	61
	右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	20
	45
	900
	

	62
	安全出口(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	个
	10
	45
	450
	

	63
	双面单向指示牌(BC科教楼）
	
	
	个
	10
	49.5
	495
	

	64
	单面双向(BC综合楼科教楼）
	
	
	个
	10
	49.5
	495
	

	65
	防火门
	
	乙级  /平方米
	平方米
	20
	616.5
	12330
	

	66
	防火门
	
	甲级  /平方米
	平方米
	20
	796.5
	15930
	

	67
	防火窗
	
	乙级  /平方米
	平方米
	20
	616.5
	12330
	

	68
	独立式感烟探测器
	无线联网
	
	个
	20
	238.5
	4770
	

	69
	防火卷帘控制器
	
	
	个
	5
	436.5
	2182.5
	

	70
	防火卷帘
	
	/平方米
	个
	5
	765
	3825
	

	71
	楼层区域火灾显示盘（A区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	5
	702
	3510
	

	72
	楼层区域火灾显示盘（急诊医技楼）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	5
	702
	3510
	

	73
	楼层区域火灾显示盘（E区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	5
	702
	3510
	

	74
	楼层区域火灾显示盘（B区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	5
	702
	3510
	

	75
	试水报警阀
	DN100/150/200/250 
	大体阀
	个
	5
	765
	3825
	

	76
	明杆闸阀
	DN100/150/200/250 大体
	大体阀
	个
	5
	504
	2520
	

	77
	信号阀
	DN100/150/200/250 大体
	大体阀
	个
	5
	495
	2475
	

	78
	水流指示器
	DN100/150/200/250 
	大体阀
	个
	5
	67.5
	337.5
	

	79
	蝶阀
	DN100/150/200/250 大体
	大体阀
	个
	5
	495
	2475
	

	80
	球阀
	铜 加重
	全铜
	个
	5
	52.2
	261
	

	81
	灭火毯
	6米*8米 硅胶车用
	
	个
	5
	1665
	8325
	

	82
	防火隔离挡板
	移动式
	
	个
	5
	612
	3060
	

	83
	应急手电筒
	12合一
	海王鑫、海洋王
	个
	10
	79.2
	792
	

	84
	强光手电筒
	
	海王鑫、海洋王
	个
	10
	175.5
	1755
	

	85
	高压压力表
	
	
	个
	5
	157.5
	787.5
	

	86
	气体专用喷嘴
	
	
	个
	5
	157.5
	787.5
	

	87
	放气指示灯
	
	
	个
	5
	112.5
	562.5
	

	88
	紧急启停按钮
	
	
	个
	5
	112.5
	562.5
	

	89
	排烟防火阀
	按现场实践测量尺寸
	
	个
	3
	504
	1512
	

	90
	压力开关
	
	
	个
	5
	202.5
	1012.5
	

	91
	止回阀
	
	
	个
	5
	274.5
	1372.5
	

	92
	水泵接合器
	
	
	个
	5
	612
	3060
	

	93
	空气开关
	
	
	个
	5
	522
	2610
	

	94
	继电器
	
	
	个
	5
	40.5
	202.5
	

	95
	水力警铃
	
	
	个
	5
	76.5
	382.5
	

	96
	延迟器
	
	
	个
	5
	85.5
	427.5
	

	97
	过滤器
	
	
	个
	5
	121.5
	607.5
	

	98
	水流指示器
	DN100/150/200/250 
	
	个
	5
	79.2
	396
	

	99
	流量开关
	
	
	个
	5
	328.5
	1642.5
	

	100
	液位传感器
	
	
	个
	5
	117
	585
	

	101
	消防广播喇叭
	
	
	个
	5
	45
	225
	

	102
	消防广播话筒
	
	
	个
	5
	45
	225
	

	103
	广播模块
	
	
	个
	5
	45
	225
	

	104
	消防广播功放
	
	
	个
	5
	769.5
	3847.5
	

	105
	消防手套
	
	
	个
	5
	252
	1260
	

	106
	消防腰带
	
	
	个
	5
	229.5
	1147.5
	

	107
	消防铲
	
	
	个
	5
	49.5
	247.5
	

	108
	消防桶
	
	
	个
	5
	18
	90
	

	109
	消防钩
	
	
	个
	5
	126
	630
	

	110
	消防警示带
	
	手提式100米
	个
	5
	49.5
	247.5
	

	111
	哈夫节
	DN25/65/100/150/200/250/300
	
	个
	5
	495
	2475
	

	112
	沟槽管件（卡箍、弯头、三通）
	DN25/65/100/150
	
	个
	5
	50.4
	252
	

	113
	消防水管
	DN25/65/100/150
	
	米
	6
	135
	810
	

	114
	手提式无磁七氟灭火器（无磁）
	4KG
	磁共振内使用
	具
	8
	1692
	13536
	

	
	合计金额
	
	
	
	
	
	276723
	



三、标书要求
1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；
2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；
3、投标人身份证复印件；
4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。
5、履行本项目所必需的资质证明；
6、针对此项目的技术、服务方案；
7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；
8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；
9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。
10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。
四、合同
                                                                
     合同编号：
消防器材（易损易耗件）年度采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院
法定代表人：杨吉军
统一社会信用代码：12431300447162073W
地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号
联系人：杨斯
联系电话：13875424543
乙方（供货方）：
法定代表人： 
统一社会信用代码：
地址：
联系人：
联系电话：

甲方通过医院公开挂网方式采购消防器材（易损易耗件），乙方为中标/中选供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 消防器材（易损易耗件）相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条  采购内容及供货期限
1.1 货物名称、品牌、型号、价格
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价（元）

	1
	左向指示牌(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	盏
	

	2
	右向指示牌(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	盏
	

	3
	安全出口(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	盏
	

	4
	应急灯(用于急诊医技楼）
	DC36V
	
	盏
	

	5
	左向指示牌(用于BCD区）
	220V
	
	盏
	

	6
	右向指示牌(用于BCD区）
	220V
	
	盏
	

	7
	安全出口(用于BCD区）
	220V
	
	盏
	

	8
	应急灯(用于急诊医技楼）
	220V/20w(应急单管荧光灯）
	
	盏
	

	9
	楼层指示灯(用于急诊医技楼）
	36V
	
	盏
	

	10
	楼层指示灯(用于ABCD区）
	220V
	
	盏
	

	11
	手提式二氧化碳灭火器
	3kg
	
	具
	

	12
	手提式干粉灭火器
	6kg
	
	具
	

	13
	自救呼吸器
	TZL30
	
	个
	

	14
	输入模块
	GST-LD-8300B
	
	个
	

	15
	输入/输出模块
	GST-LD-8301A
	
	个
	

	16
	手动火灾报警按钮
	J-SAM-GST9122B
	
	个
	

	17
	火灾声光警报器
	GST-HX-240B
	
	个
	

	18
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123B
	
	个
	

	19
	消防电话分机
	TS-GSTN601
	
	个
	

	20
	感烟火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	21
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	22
	感烟火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	23
	输入模块
	RM5Ei
	
	个
	

	24
	输入输出模块
	RM5Ei
	
	个
	

	25
	输出模块
	RM5Ei
	
	个
	

	26
	手动火灾报警按钮
	J-SAP-502
	
	个
	

	27
	火灾声光警报器
	SM5Ei
	
	个
	

	28
	消火栓按钮
	J-SAP-501X
	
	个
	

	29
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	30
	消防电话分机
	HY5716B
	
	个
	

	31
	感烟火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	32
	输入模块
	TX3201
	
	个
	

	33
	输入/输出模块
	TX3211
	
	个
	

	34
	火灾声光警报器
	TX3307A
	
	个
	

	35
	感温火灾探测器
	含底座
	
	个
	

	36
	消防电话分机
	TN3100
	
	个
	

	37
	手动火灾报警按钮
	J-SJP-M-TX3142
	
	个
	

	38
	消火栓按钮
	TX3153
	
	个
	

	39
	消火栓门锁
	室内消火栓门（按压式）
	
	个
	

	40
	防火门门锁加拉手
	长14.5CM
	
	个
	

	41
	防火门门锁加拉手
	长20CM
	
	个
	

	42
	软管卷盘
	20米自救卷盘
	
	套
	

	43
	消防水带
	16-65-20+扣
	
	套
	

	44
	消防水带内扣式水带接口
	65(加厚）
	
	付
	

	45
	百叶送风口A、E、B区
	按现场实践测量尺寸
	
	个
	

	46
	末端试水压力表
	表盘直径100mm
	
	个
	

	47
	闭门器1
	大号
	
	个
	

	48
	闭门器2
	小号
	
	个
	

	49
	呼吸器箱
	4个装带可视窗
	
	个
	

	50
	灭火器箱（8公斤*2个）
	304不锈钢0.6厚（内置月度检查卡口袋15*10CM）
	
	个
	

	51
	蓄电池（用于应急照明和疏散指示、气体灭火系统控制器）
	12V33AH
	
	个
	

	52
	
	12V55AH
	
	个
	

	53
	
	12V24AH
	
	个
	

	54
	
	W-15-36（磷酸铁锂）
	
	个
	

	55
	左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	220V嵌入式（内径长35厘米，宽内径长13厘米，外径长39.5厘米，宽外径长16.5厘米）
	
	盏
	

	56
	右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	57
	安全出口(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	58
	双向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	59
	楼层指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	220V明装（嵌入式外面长43厘米，宽18厘米，里面长38厘米，宽14厘米）
	
	盏
	

	60
	左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	61
	右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	62
	安全出口(用于BCD综合楼、科教楼）
	
	
	盏
	

	63
	双面单向指示牌(BC科教楼）
	
	
	盏
	

	64
	单面双向(BC综合楼科教楼）
	
	
	盏
	

	65
	防火门
	乙级  /平方米
	
	张
	

	66
	防火门
	甲级  /平方米
	
	张
	

	67
	防火窗
	乙级  /平方米
	
	个
	

	68
	独立式感烟探测器
	无线联网
	
	个
	

	69
	防火卷帘控制器
	
	
	个
	

	70
	防火卷帘
	/平方米
	
	套
	

	71
	楼层区域火灾显示盘（A区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	

	72
	楼层区域火灾显示盘（急诊医技楼）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	

	73
	楼层区域火灾显示盘（E区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	

	74
	楼层区域火灾显示盘（B区）
	GST-ZF-101Z
	
	个
	

	75
	试水报警阀
	DN100/150/200/250 大体阀
	
	个
	

	76
	明杆闸阀
	DN100/150/200/250 大体阀
	
	个
	

	77
	信号阀
	DN100/150/200/250 大体阀
	
	个
	

	78
	水流指示器
	DN100/150/200/250 阀
	
	个
	

	79
	蝶阀
	DN100/150/200/250 大体阀
	
	个
	

	80
	球阀
	铜 、加重全铜
	
	个
	

	81
	灭火毯
	6米*8米 硅胶车用
	
	床
	

	82
	防火隔离挡板
	移动式
	
	块
	

	83
	应急手电筒
	12合一
	
	个
	

	84
	强光手电筒
	
	
	个
	

	85
	高压压力表
	
	
	个
	

	86
	气体专用喷嘴
	
	
	个
	

	87
	放气指示灯
	
	
	个
	

	88
	紧急启停按钮
	
	
	个
	

	89
	排烟防火阀
	按现场实践测量尺寸
	
	个
	

	90
	压力开关
	
	
	个
	

	91
	止回阀
	
	
	个
	

	92
	水泵接合器
	
	
	个
	

	93
	空气开关
	
	
	个
	

	94
	继电器
	
	
	个
	

	95
	水力警铃
	
	
	个
	

	96
	延迟器
	
	
	个
	

	97
	过滤器
	
	
	个
	

	98
	水流指示器
	DN100/150/200/250 
	
	个
	

	99
	流量开关
	
	
	个
	

	100
	液位传感器
	
	
	个
	

	101
	消防广播喇叭
	
	
	个
	

	102
	消防广播话筒
	
	
	个
	

	103
	广播模块
	
	
	个
	

	104
	消防广播功放
	
	
	个
	

	105
	消防手套
	
	
	双
	

	106
	消防腰带
	
	
	根
	

	107
	消防铲
	
	
	个
	

	108
	消防桶
	
	
	个
	

	109
	消防钩
	
	
	个
	

	110
	消防警示带
	手提式100米
	
	个
	

	111
	哈夫节
	DN25/65/100/150/200/250/300
	
	个
	

	112
	沟槽管件（卡箍、弯头、三通）
	DN25/65/100/150
	
	个
	

	113
	消防水管
	DN25/65/100/150
	
	根
	

	114
	手提式无磁七氟灭火器（无磁）
	4KG磁共振内使用
	
	具
	














































1.2 本合同约定价格为固定单价，不因物价、市场波动变更，约定价格包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、接口费、检测费、检验费、税费、保险费、售后服务费、附随服务费等在内所有费用。 
1.3 乙方须提供原厂正品，不得提供贴牌货或假冒伪劣产品。供货期间若甲方因使用需求调整采购型号，乙方须无条件配合更换并保证及时供应，更换采购型号后的货物结算价格参照本合同约定同类货物的固定单价执行。
1.4供货期限
1.4.1 乙方供货期限为壹年，即从2026年  月  日起至2027年  月  日止或自本合同签订后甲方向乙方采购金额达到暂定总额      元时止，以先到者为准。
1.4.2 本合同期限届满、重新招标选定供应商前，乙方必须按本合同约定履行，以确保甲方工作正常运行。
第二条  交货时间、地点、运输、装卸、搬运
2.1 交货时间：本合同货物分批次交付，乙方应在每次接到甲方通知之日起 2 日内将甲方要求的货物运至甲方指定交货地点，通过验收并交付甲方使用。甲方需紧急供货的，乙方应在收到甲方通知后3小时内送货到位，并通过甲方验收后交付使用。
2.2 甲方指定交货地点：湖南省娄底市娄星区长青中街51号 娄底市中心医院。 
2.3 运输、装卸、搬运：由乙方自备交通运输工具将货物运至合同约定地点，并负责货物装卸、搬运的人工及费用。
第三条 质量标准、质量验收、包装要求
3.1 质量标准：乙方提供货物的质量、安装应符合或优于国家标准，且必须与现用品牌能匹配使用；如投标文件/响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则货物的技术参数和质量标准以投标文件/响应文件为准；如乙方投标/响应时提交了样品并经甲方确认封存的，货物质量标准以样品为准。
3.2 质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：
3.2.1 乙方将每批次货物运至指定交货地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口货物需提供真实有效的海关报关单，其他货物需提供产品合格证和售后质保承诺书）。甲方自接到乙方通知之日起 3 日内自行组织到货验收，验收合格后签署该批次到货验收报告单。如经甲方验收不合格，乙方应在 1 日内无条件更换货物并承担所有费用。
3.2.2 甲方验收时如发现乙方所交付的货物不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少货物、更换不符标准货物的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3.3 包装要求：乙方提供的货物必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。
第四条 安装、培训等事项
4.1 甲方负责协调、处理与安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。
4.2 甲方委派 杨斯 作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。
4.3 乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。
4.4 乙方在安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。 
第五条 售后服务
5.1 本合同货物质保期为 壹 年，但如国家标准或行业标准对本合同约定货物质保期大于壹年的，则该部分货物的质保期以国家标准或行业标准规定的质保期为准；质保期按批次分别计算，均自甲方在每批次到货验收报告单上签字确认合格之日起开始计算。
5.2 质保期内乙方免费提供维修、更换服务。
5.2.1 如货物在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后 24 小时内赶到甲方进行维修或更换全新合格货物，相关费用由乙方承担。
5.2.2 质保期内甲方有权随时对货物进行质量监督，如货物经甲方样品比对、随机抽检或送第三方检测机构检测不合格的，乙方须在接到甲方通知后 3日内对不合格货物所在送货批次的全部货物进行更换，第三方检测费用和更换产生的相关费用均由乙方承担。
5.2.3 质保期内如乙方不及时维修、更换货物，甲方有权委托第三方提供服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。
5.3 质保期届满后，如货物出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后24小时上门服务，相关费用由甲方承担。
5.4 乙方须指派      （电话：           ）专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。
第六条 付款时间、方式
6.1 甲乙双方按批次进行结算和付款；甲方每次收到乙方提供的产品并验收合格之日起30日内，双方进行据实结算。乙方应在结算后向甲方提供以自己名义开具的与结算金额对应的增值税普通发票，甲方每次自收到发票且确认不存在扣除乙方款项情形之日起6个月内将该次结算价款一次性足额支付给乙方；如存在需扣除乙方款项情形，甲方扣除相应款项后将该次余款一次性支付给乙方。如因乙方未提供发票，甲方有权顺延付款期限，乙方自行承担相应责任。
6.2 乙方指定          （联系电话              ）与甲方办理结算、领款手续。
6.3甲方通过银行转账方式向乙方支付价款，乙方指定收款银行账户的开户行：                          ；户名：                  ；账号：                      。
6.4 乙如乙方指定的办理结算、领款人员、收款账户等发生变化，应及时书面通知甲方；未及时通知，乙方自行承担相应的不利后果。
第七条 风险承担
7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。
7.2 本合同每批次货物毁损、丢失的风险自甲方在该批次到货验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前货物的一切风险均由乙方承担。
7.3 如甲方因乙方货物、质保服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。
第八条 廉洁条款
8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。
8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。
第九条 保密条款
9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。
9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。
9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。
第十条 通知与送达
10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。
10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：
10.2.1 甲方的联系地址： 娄底市中心医院（湖南省娄底市娄星区长青中街51号，联系人：杨斯 ，联系电话： 13875424543 ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。
10.2.2 乙方的联系地址：                                ，联系人：    ， 联系电话：         ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。
10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。
10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。
第十一条 合同的变更、解除
11.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。
11.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同全部货物，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分货物，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。
11.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：
11.3.1 乙方未在本合同约定期限内供货且逾期30日以上时；
11.3.2 乙方提供的货物质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；
11.3.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；
11.3.4 其他根本违约的情形。
第十二条 违约责任
12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同或剔除部分采购内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。
12.2 如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的货物交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定暂定总价款的千分之三的标准向甲方支付违约金。
12.3 如乙方单方解除合同或甲方因11.3情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同暂定总价款30%的标准向甲方支付违约金。
12.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金27000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。
12.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。
第十三条 争议解决
13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。
13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十四条 附则
14.1 乙方营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托文书、委托代理人身份证复印件等相关资质证明、乙方委派结算人员的授权委托书、受托人的身份证复印件、验收报告单等作为本合同的附件。
14.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。
14.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）： 

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：  

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：     年   月   日
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	序号
	评审因素
	评分标准

	价格
	报价（50分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
凡总报价中有漏项、缺项、报价不全者、报价超限价者视为无效投标，不参与评标基准价的运算。
其他经评审合格的报价公式：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X50

	商务
	仓储实力（10分）
	供应商具备优质履约的储存及备货能力的得10分。
提供储存和备货场地的证明文件（如：租赁合同或所有权证明，且证明文件的有效期应覆盖开标日期，如合同有效期未能覆盖合同履行期，投标人须额外提供承诺函）和场地照片并加盖公章，未提供或未按要求提供的不计分。
以上资料均须加盖供应商公章，未提供或未按要求提供的不计分。

	
	配送实力（10分）
	供应商能提供优质的配送服务，具备能满足项目需求的运输配送的交通工具的计10分。
提供运输配送的交通工具证明文件（如：租赁的提供租赁合同及运输配送的交通工具证件或购买凭证、自有的提供运输配送的交通工具证件或购买凭证等）、运输配送的交通工具照片。
以上资料均须加盖供应商公章，未提供或未按要求提供的不计分。

	
	业绩（10分）
	供应商近三年（响应文件递交截止之日前36个月，以合同签订时间为准）承接过类似消防器材项目业绩，每提供一份业绩计2分，最高计10分。
提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商公章，未提供或者未按要求提供的不计分。

	技术
	项目服务管理方案（10分）
	根据采购需求，供应商需提供针对本项目的项目服务管理方案，包括但不限于①项目整体服务流程、②内部人员管理制度、③人员配备及安排、④项目服务承诺、⑤应急响应处置等内容，完全满足上述要求的计10分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。 

	
	供货及售后服务方案（10分）
	根据采购需求，供应商需提供针对本项目的售后服务及退换货方案，包括但不限于①进货及采购的管理、②商品及服务质量保障、③供货及配送安全保障服务、④售后服务、⑤退换货流程及响应时间等内容，完全满足上述要求的计10分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。 
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（必须按以下标题和顺序进行编制）


第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息





第二部分、资格证明文件


一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：       。
代理人无转委托权。
本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证（正面、反面）复印件



	法定代表人身份证（正面、反面）复印件




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：    年    月    日

二、投标人资格声明
致(           )：
按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：               
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：                                            
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：                                      
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：    年    月    日



三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，
本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）
统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：              
法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、
手机号：             ；
授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：                     
手机号：               。  

                           供应商名称（盖公章）：                                    
2023年     月     日


注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
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采购需求响应/偏离表
项目编号：                    项目名称：                     包号：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	响应/偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


备注：
（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；
（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；
（3）本项目为综合评分法，所有参数必须在响应表中逐条应答。
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