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项目名称：娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务项目文件
（医院公开挂网）

二〇二六年十月


第一章 投标邀请
娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务项目
2、 采购方式
1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
三、投标人资格要求
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；
2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；
投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；
四、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止时间、开标时间：详见医院官网公开挂网表
2、开标地点;娄底市中心医院
五、采购人地址和联系方法：
1、采购人名称：娄底市中心医院
2、联系人及联系方式：张思远 15115875288
3、采购人地址：娄底市长青中街51号
六、投标须知
1、否决投标的情形：
1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；
1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.4、投标人未按照要求出席开标会的；
1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；
1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。
2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：
2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；
2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。











第二章采购需求
一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目
	序号
	项目名称
	服务次数（1）
	预算总价（元）

	1
	娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务项目
	1
	概算：16万
单价限价：12.2元/套



2、服务时间：双方签订合同时具体约定。
3、服务地点：娄底市中心医院。
二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）
1、　普通外窗限位装置
1.1、　材质规格：采用钢丝绳防坠限位器，钢丝绳直径≥3mm，两端连接件及紧固件须为铝合金材质，具备防锈蚀能力。
1.2、　功能要求：实现“防坠落+严限位”双重防护，限位开启行程严格控制在≤150mm，不影响日常通风。
1.3、 材料标准：所有材料进场前，供应商应提供样品供采购人封样确认。所有进场材料必须与确认样品一致，未经封样确认的材料不得用于本安装服务项目。
1.4、 安装工艺：严格遵循“框高扇低、侧方定位”原则，确保受力合理、不破坏原有窗体结构；所有固定底座（采用欧标款或23槽款）为铝合金材质，固定底座还需结构胶固定在窗框上。
2、　逃生/救援窗限位装置
2.1、需医院保卫科进行系统性指导安装、确定款式，确保消防安全。
2.2、严格按湘安办函【2026】385号《湖南省安全生产委员会办公室 关于开展“拆窗破网”回头看工作的通知》执行。
固定综合单价明细表（投标时统一报价，综合单价固定不变）
	序号
	产品名称
	规格要求
	固定综合单价
（元/套）
	备注

	1
	普通外窗铝合金钢丝绳限位器
	304不锈钢钢丝绳直径≥3mm，铝合金连接件（采用欧标款或23槽款）
	           
	固定综合单价：包含每套装置的设备费，钢丝绳、铝合金连接件及辅材费、人工费、运输装卸费、安装服务费、高空作业措施费、检测验收费、税费、质保期内所有维保费、人员保险费及乙方为完成本服务所需的一切费用。

	2
	逃生/救援窗快拆限位器
	同上+快拆功能
	
	



3、特定资格条件：
3.1、主体资格：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册登记、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有合法有效的营业执照，且经营范围须涵盖建筑装修装饰、金属门窗（含门窗配件）安装等与本项目相关的业务内容。
3.2、产品与质量保障能力：供应商所提供的限位装置产品须具备合法有效的产品合格证及材质证明文件，铝合金材质必须可提供材质检测（证明）材料；供应商应具备与本项目实施规模相适应的供货、安装及售后维保能力，能够按采购人要求及时组织供货并完成安装。
4、商务要求：
4.1、报价方式：固定综合单价包干，按实际验收合格数量结算。固定综合单价包含每套装置的设备费，钢丝绳、铝合金连接件及辅材费、人工费、运输装卸费、安装施工费、高空作业措施费、检测验收费、税费、质保期内所有维保费、人员保险费及供应商为完成本工程所需的一切费用，合同有效期内固定综合单价不作调整。
4.2、施工要求：遵守医院各项规章制度，做好成品保护及环境卫生，设置安全警示标识；施工人员应具备相应资质，高空作业持证上岗，并购买人身意外伤害保险；施工时间应避开诊疗高峰。
4.3、 服务期限：30个日历天，自合同签订之日起至供应商（服务单位）完成所有限位器安装并经采购方总体验收合格之日止。
4.4、质保及售后：自整体验收合格之日起不少于24个月免费质保期；质保期内非人为损坏，须在接到报修后24小时内响应并免费更换维修。
5、验收标准：
5.1、逐窗进行拉力测试及限位宽度测量，确保钢丝绳无松动、窗扇开启宽度≤150mm（儿科诊室、病房、保健限宽≤100mm）。
5.2、提供完整的产品合格证、材质证明及安装清单；验收不合格的不予计量，由供应商无条件整改后重新报验。
5.3、结算数量以甲方建设管理科与保卫科签字确认、建设管理科和监审科复核、双方共同验收通过的实际安装合格数量为准，做到一窗一记录、账实可溯源。
6、上限控制价：
6.1、综合单价控制价12.2元/套，项目总概算约人民币16万元；该金额为概算值，不作为付款和结算的封顶依据，最终按实际验收合格数量乘以对应固定单价结算（扣减违约金）。
6.2、项目实施后，可实现全院高层建筑外窗“防坠落+限位锁定”双重防护，在确保通风功能的前提下切实保障医患人身安全；长远看将显著节约维修经费，提升资产使用效能。
6.3、本项目投标人报价只报单价，超出单价控制价的视为无效投标，综合单价最低者为第一中标候选人


三、标书要求
1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；
2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；
3、投标人身份证复印件；
4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。
5、履行本项目所必需的资质证明；
6、针对此项目的技术、服务方案；
7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；
8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；
9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。
10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。





四、合同
                   
[bookmark: 第一章-合同协议书]    娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务合同

委托方（甲方）：娄底市中心医院  
法定代表人：杨吉军
统一社会信用代码：12431300447162073W
地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

受托方（乙方）：                       
法定代表人：
统一社会信用代码：
地址：

鉴于甲方为保障院区高层建筑外窗使用安全，消除因限位装置（风撑、限位器）老化失效带来的窗扇脱落及高空坠物隐患，甲方通过医院公开挂网方式采购娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装服务，乙方为中标/中选供应商。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、行政法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上，经协商一致后达成如下条款，特订立本合同。
[bookmark: 工程概况]第一条　定义与解释
1.1　“本项目”：指娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装项目。
1.2　“固定综合单价”：指中标后双方确认、在合同有效期内固定不变的每套装置综合单价，包含本合同约定的一切费用。
1.3　“验收合格数量”指经甲方现场验收签字确认，并经甲方复核后，甲、乙双方共同确认验收合格的实际安装数量。
第二条　项目概况与服务范围
2.1 项目名称： 娄底市中心医院建筑物外窗安全限位装置升级安装项目。
[bookmark: 承包范围]2.2 服务范围：甲方A区、B区、E区、门诊楼、急诊医技楼、C区西栋、D区等二楼及以上区域外窗；具体楼栋及范围以甲方书面《安装任务通知单》为准。
第三条　产品技术规格、安装要求及验收方式、标准
[bookmark: 合同工期]3.1　普通外窗限位装置：采用钢丝绳防坠限位器，钢丝绳直径≥3mm，两端连接件及紧固件须为铝合金材质，具备防锈蚀能力，实现“防坠落+严限位”双重防护，不影响日常通风。
3.2　限位开启行程：普通外窗限位开启行程（宽度）严格控制在≤150mm，符合《WS 444.1—2014 医疗机构患者活动场所及坐卧设施安全要求》第4.3.1条款要求规定。
3.3　逃生/救援窗限位装置：严格按湘安办函〔2026〕385号《湖南省安全生产委员会办公室关于开展“拆窗破网”回头看工作的通知》执行，由甲方保卫科进行系统性指导安装、确定款式，确保消防安全。
3.4 材料标准：所有材料进场前，乙方应提供样品供甲方封样确认。所有进场材料必须与确认样品一致，未经封样确认的材料不得用于本安装服务项目。
3.5　安装工艺：严格遵循“框高扇低、侧方定位”原则，确保受力合理、不破坏原有窗体结构；所有固定底座（采用欧标款或23槽款）为铝合金材质，固定底座还需结构胶固定在窗框上。
3.6　验收
3.6.1 验收标准和方式：乙方须提供完整的产品合格证、材质证明及安装清单；验收时对限位器进行拉力测试及限位宽度测量，乙方安装的限位器应达到钢丝绳无松动、窗扇开启宽度≤150mm（儿科诊室、病房、保健限宽≤100mm）标准；甲、乙双方在验收过程中应做到一窗一记录、账实可溯源。
3.6.2 总体验收：乙方完成本合同约定的所有限位器安装后应通知甲方组织总体验收；甲方收到乙方验收通知之日起3日内组织验收。如经甲方总体验收合格向甲方出具总体验收合格凭证；如经甲方总体验收不合格，乙方应在验收不合格之日起3日内无条件整改、重做并确保二次验收合格，并承担由此产生的一切费用。
第四条　合同价款与结算方式
[bookmark: 质量标准]4.1　计价模式：本合同采用固定综合单价包干、按实际验收合格数量结算；结算金额＝各项实际验收合格数量×对应固定综合单价-违约金及其他款项。
4.2　固定综合单价包含每套装置的设备费，钢丝绳、铝合金连接件及辅材费、人工费、运输装卸费、安装服务费、高空作业措施费、检测验收费、税费、质保期内所有维保费、人员保险费及乙方为完成本服务所需的一切费用，合同有效期内固定综合单价不变，不因材料价格、人工成本、施工难度等任何因素调整。
4.3　综合单价明细表：
	序号
	产品名称
	规格要求
	固定综合单价
（元/套）
	备注

	1
	普通外窗铝合金钢丝绳限位器
	304不锈钢钢丝绳直径≥3mm，铝合金连接件（采用欧标款或23槽款）
	
	含安装

	2
	逃生/救援窗快拆限位器
	同上+快拆功能
	
	


[bookmark: 合同价款]第五条　服务期限
5.1　服务期限为30个日历天，自合同签订之日起至乙方完成所有限位器安装并经甲方总体验收合格之日止。
5.2　乙方按甲方下达的《安装任务通知单》分区域同步推进，具体服务范围、数量以甲方书面通知为准。
5.3  乙方须无条件服从甲方安排，不得因单批次数量少、施工难度大等原因推诿。
第六条 乙方权利和义务 
6.1　乙方须严格遵守国家安全生产法律法规及医院各项规章制度，确保施工安全和文明施工。
6.2　乙方须配备具备相应资质的服务人员，如需高空作业人员必须持有效的《特种作业操作证》（高处作业），严禁无证上岗。乙方须为所有服务人员购买人身意外伤害保险。
6.3　服务期间，乙方项目负责人     （联系电话：        ）须常驻现场，接受甲方考勤及进度、质量、安全监督。
6.4　服务期间须做好成品保护及环境卫生，设置安全警示标识；安装时间应避开甲方诊疗高峰，减少对医患的干扰；服务产生的噪音、污染应控制在最低限度；高空作业必须采取防坠落措施；每日完工后需做到“工完场清”，服务产生的垃圾须当场清理在甲方指定地点归堆，完工后运至院外规定地点。
第七条 风险承担
7.1 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本协议人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用。
7.2 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。
第八条　付款方式
8.1　合同签订后乙方即组织进场施工，甲方不支付预付款。全部区域安装完毕、整体验收合格后，乙方报送合格结算书，经甲方审核后，甲、乙双方签署《最终结算确认书》，甲方在确认结算金额后60个工作日内支付至结算金额总价的97%；余款3%，在质保期届满且不存在需被扣除情形之日起30个工作日内无息付清。
8.2 乙方应在甲方每次付款前，向甲方提供以自己名义开具的对应结算金额的增值税普通发票。如乙方未提供，甲方有权顺延付款时间且不视为逾期付款；由此产生的不利后果均由乙方自行承担。
8.3　乙方申请结算时须同步提供对应数量的安装明细（注明楼栋、楼层、房间号、装置类型），做到“一窗一记录、账实可溯源”。
8.4  乙方指定收款银行账户的户名：                          ；开户银行：                  ； 账号：                         。
8.5  乙方账户如有变更，须在甲方支付款项前7日书面通知甲方；若因乙方未及时通知导致甲方向原账号付款或付款不成功的，由乙方承担全部责任。
[bookmark: 第二章-通用合同条款][bookmark: 质量保修]第九条　质量保修
9.1 本合同所安装的限位器质保期为24个月，自整体项目验收合格签字之日起计算。
9.2 乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。质保期内出现非人为损坏，乙方须在接到甲方报修通知后24小时内响应并完成更换维修；如乙方不及时提供服务，甲方有权委托第三方提供维修、更换、保养、咨询等服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。
[bookmark: 第三章-专用合同条款]第十条 廉洁条款
10.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。
10.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。
[bookmark: 违约与争议解决]第十一条 通知与送达
11.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。
11.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：
11.2.1 甲方的联系地址： 娄底市中心医院综合楼6楼612室 ，联系人： 聂东庚 ，联系电话： 13873869596 ，邮箱地址：   /  ，或微信号：  /   。
11.2.2 乙方的联系地址：         ，联系人：      ，联系电话：          ，邮箱地址：       ，或微信号：        。
11.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。
11.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。
第十二条 合同的变更、解除
12.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。
12.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权通知乙方单方解除本合同：
12.2.1 乙方逾期 10 日未开展现场勘查及限位装置的安装工作；
12.2.2 乙方提供的材料质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；
12.2.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方。
12.2.4 乙方安装的限位器不符合本合同约定标准经甲方两次验收不合格的。
12.2.5 乙方未在本合同约定期限内完成并经甲方总体验收合格，逾期10日以上时。
第十三条 违约责任
13.1 乙方逾期未通过甲方总体验收的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，应向甲方支付500.00元的违约金；
13.2 如乙方擅自单方解除本合同或因乙方原因导致甲方单方解除本合同，甲方有权不向乙方支付任何款项，且乙方除赔偿甲方由此造成的损失外，还应向甲方支付违约金48000.00元。
13.3 农民工工资及乙方货款（特别约定）：乙方须按时足额支付农民工工资及材料供应商的货款；若存在拖欠行为，甲方有权从应支付给乙方的任意价款中代扣代付欠款。
13.4 乙方在服务过程中造成甲方财物损毁、损坏的，乙方应当按财物实际价值予以赔偿，或由乙方无偿修复至原有合格状态，产生的全部费用由乙方自行承担。
13.5 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方须向甲方支付一次性惩罚性违约金16000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。
13.6 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。
第十四条 争议解决
本合同项下发生的争议，双方当事人应通过协商、调解等方式解决；协商或调解解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
十五、其他
15.1 本合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件包括：附件一《安装任务通知单》、附件二《安装数量确认单》、附件三《最终结算确认书》、附件四《投标人承诺书》。
15.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。
15.3 如遇自然灾害等不可抗力致使合同暂时无法履行的，经甲、乙双方协商后，合同履行期可相应顺延。
15.4 本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：  

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

[bookmark: 附件四质量与安全承诺书][bookmark: 第四章-附件]合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：      年     月     日
[bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc16523574]第三章   投标文件的格式
（必须按以下标题和顺序进行编制）


第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价等信息





第二部分、资格证明文件


一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：       。
代理人无转委托权。
本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证（正面、反面）复印件



	法定代表人身份证（正面、反面）复印件




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：    年    月    日

二、投标人资格声明
致(           )：
按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：               
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：                                            
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：                                      
七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为 
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：    年    月    日



三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，
本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）
统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：              
法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、
手机号：             ；
授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：                     
手机号：               。  

                           供应商名称（盖公章）：                                    
2023年     月     日


注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
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[bookmark: _Toc486424819][bookmark: _Toc476514128]第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表
项目编号：                    项目名称：                     包号：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	响应/偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


备注：
（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；
（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；
（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标
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